**Prüfmatrix für die Begehung von Museen**

**Teil 4 – Maße nach DIN 18040-1**

Alle Maßangaben in cm

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Maße** | **sonstige Bemerkungen** | **Vorschläge/ Ideen** | **…** |
| 1.00 | **Türen** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Durchgang | B: ≥ 90H: ≥ 205 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Drücker/Griffe im Abstand zu Bauteilen… | B : ≥ 50 | Beschilderung H: 120–140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Griffe/Drücker | H: 85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Taster zur automatischen Öffnung | H: 85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Taster Abstand zu Tür… | B: ≥ 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Abstand Taster-Drehtür Öffnungsrichtung | ≥ 250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Abstand Drehtür Schließrichtung | ≥ 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Abstand Taster Schiebetür | ≥ 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.00 | **Sanitärräume** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Waschbecken (WB) | B: 45T: 35H: 55–90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Unterfahrbarkeit WB bei H: 67 | ? |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Bewegungsfläche vor dem WB | ? |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Toilettenbecken (TB) | B: 40T: 40H: 46-48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Notfallklingel | 10 vom Boden | Möglichst mittig im Raum |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Ablageflächen | k. A. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Haken in unterschiedlichen Höhen | k. A. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Bewegungsfläche seitlich der TB | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Bewegliche Stützgriffe | B: 65–70Oberhalb der Sitzhöhe H: 28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Rückenstütze am TB | 55 hinter Vorderkante TB |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Lichtschalter |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Rampen und Schragen  |  | Über 6% erst relevant |  |  |